





**OPRITOR TIP U – flat roofing (acoperis plan)**

****

**OPRITOR TIP B – tigla ceramica tip:**


**BRAAS, NELSKAMP, CREATON VIVA, KORAMIC, IBF, EURONIT, JOPEK – beaver tail, RUPP Topas.**


****



**OPRITOR TIP C1 – tigla ceramica tip:**


**TONDACH Hranice 11, CREATON MZ23, KORAMIC 32, ROBEN Monza Plus, RUUP Tarmaute.**


****



**OPRITOR TIP C2 – tigla ceramica tip:**

**TONDACH Roman 12, CREATON Harmonia Neu, BRAAS /RUUP Sirius 13, KORAMIC E80, JACOBI D10, ROBEN Fleming, ROBEN Bornholm.**

****





**OPRITOR TIP C3 – tigla ceramica tip:**

**TONDACH French 12/Falcovka/Marseille 12, RUPP Rubin,**

**CREATON Domino/Ratio Neu/Piatta, BRAAS Amber 12V,**


**KORAMIC Alegra 89, BOGEN Innovo 12.**


****



**OPRITOR TIP C4 – tigla ceramica tip:**

**TONDACH French 14 / Marseille 14.**


****




**OPRITOR TIP C5 – tigla ceramica tip:**

**CREATON Balance / Futura / Premion / Harmonica,**


**TONDACH Roman L15.**

****



**OPRITOR TIP C6 – tigla ceramica tip:**

**TONDACH Stodo, JIRCANKA.**

****



**OPRITOR METAL – metal roof covering (acoperis metalic).**